
—智慧商用显示终端

**65寸壁挂款广告机**


**产品特点：**

* **高清：采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率1920\*1080，可升级为3840\*2160**
* **超薄：工业级外观，整机机身53mm厚，丝印边仅18mm**
* **工艺：铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板**
* **防爆：表面装饰玻璃为3.5mm高强度物理钢化玻璃**
* **性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧**
* **系统：Android、Windows、输入显示等方案可选**

**效果图：**

**  **

**尺寸图：**



**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **显**  **示**  **参**  **数** | 液晶尺寸 | 65英寸 |
| 液晶规格 | 全新原厂原包LED商用液晶面板 |
| 分 辨 率 | 1920\*1080 |
| 显示面积 | 1428.6\*805mm（H×V） |
| 显示比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
| 亮 度 | ≥350cd/m2 |
| 背光类型 | ELED |
| 响应时间 | 16.7M（8-bit） |
| 工作频率 | 60HZ |
| 像素排列 | RGB垂直条装 |
| **系**  **统**  **参**  **数** | 操作系统 | 安卓 |
| 系统版本 | Android 7.1 |
| CPU | 瑞芯微RK3288 四核芯片 |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | 16GB |
| 预装软件 | 信息发布软件 |
| 系统接口 | DC-IN\*1 HDMI输出\*1 RJ45\*1 耳机座\*1 TF卡座\*1 USB\*2 |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式 |
| 图片播放 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式 |
| 网络通信 | 支持以太网、WIFI 选配3G/4G |
| 定时开关机 | 支持自定义设置开关机时间 |
| 鼠标键盘 | 支持热拔插 |
| 第三方应用 | 支持第三方应用 |
| **机**  **身**  **参**  **数** | 边框材质 | 铝型材（氧化拉丝） |
| 机身材质 | 五金冷轧钢板（金属喷涂） |
| 钢化玻璃 | ≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃 |
| 机身尺寸 | 1469\*845\*69mm（含挂架） |
| 包装尺寸 | 1550\*930\*148mm |
| 包装材质 | 重力纸箱 |
| 机身重量 | 33KG |
| 含包装重 | 37KG |
| 壁挂支架 | 标配横竖通用挂架 |
| 防盗方式 | 锁防盗螺丝 |
| 安装方式 | 壁挂 可加选移动支架或吊装 |
| **工**  **作**  **环**  **境** | 使用场景 | 室内 |
| 输入电压 | AC110-120 |
| 待机功率 | ≤1W |
| 工作功率 | ≤94W |
| 使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
| 存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
| 随机配件 | | 电源线1根 WiFi天线1根 遥控器1个 钥匙1把 合格证保修卡各一份 |
| 安装工具 | | 电钻/螺丝刀/记号笔/水平尺/扳手/卷尺/M5膨胀螺丝 |