智慧商用触控终端

**50寸壁挂红外触摸技术参数**

**产品概述：**

* **高清：**采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率为1920\*1080
* **超薄：**工业级外观，设计合理，稳固结实，整体机身厚74.6mm。
* **工艺：**铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3.5mm钢化玻璃
* **触控：**超稳定红外方案，触摸精度高，响应迅速
* **性能：**内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧
* **系统：**Android、Windows、触显等方案可选
* **安装**：支持横竖壁挂、嵌入式安装、卧式底座安装

**效果图：**

**  **

**尺寸图：**



**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **显****示参数** | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 |
| 显示尺寸 | 50英寸 |
| 显示面积 | 1096\*616mm |
| 分 辨 率 | 1920\*1080  |
| 可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
| 亮 度 | ≥350cd/m2 |
| 背光类型 | ELED |
| 响应时间 | 16.7M（8-bit） |
| 工作频率 | 60HZ |
| 像素排列 | RGB垂直条装 |
| **触控参数** | 触控方案 | 红外触摸 |
| 驱动方式 | HID免驱 |
| 触控点数 | 10点触摸 |
| 触控介质 | 手指或触控笔 |
| 触控精度 | ≦2mm |
| 触控次数 | 理论上无限触控次数 |
| 响应时间 | <8ms |
| 触控校准 | 软件 |
| 触控界面 | 钢化玻璃 |
| **系统方案** | CPU | i3 3代 |
| 运行内存 | 4G |
| 存储内存 | 128G |
| 系统版本 | Windows 7 |
| 预装软件 | 无 |
| 网络通信 | 以太网、Wifi  |
| 系统接口 |  DC\*1 USB\*4 HDMI\*1 VGA\*1 MIC\*1 RJ45\*1 音频\*1 |
| 定时开关 | 支持自定义开关机 |
| 鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 |
| 以上系统配置可更换其他更高配置以及版本，或换成Android系统 |
| **机身参数** | 边框材质 | 铝合金氧化拉丝型材 |
| 边框颜色 | 黑色、银色可选  |
| 机身颜色 | 黑色  |
| 钢化玻璃 | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 |
| 机身尺寸 | 1158.84\*679.41\*74.6mm （含挂架） |
| 挂孔尺寸 | 400\*400mm |
| 包装尺寸 | 1200\*730\*125mm |
| 包装材质 | 重力中性纸箱 |
| 净重/毛重 | 26KG/28KG |
| **工作环境** | 使用场景 | 室内 |
| 输入电压 | AC110-220V |
| 工作功率 | ≦100W |
| 待机功率 | ≦1W |
| 使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
| 存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
| **随机配件** | 整机\*1台 挂架\*1个 电源线\*1根 钥匙\*1把 WIFI棒\*1根 |