智慧商用触控终端

**50寸壁挂电容触摸技术参数**


**产品概述：**

* **高清：**采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率为1920\*1080
* **超薄：**工业级外观，设计合理，稳固结实，整体机身厚69mm。
* **工艺：**铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3.5mm钢化玻璃
* **触控：**电容G+G方案，触摸精度高，响应迅速
* **性能：**内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧
* **系统：**Android、Windows、触显等方案可选
* **安装：**标配横竖通用壁挂架**，**可嵌入式安装或卧式底座安装

**效果图：**

**  **

**尺寸图：**



**技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **显**  **示参数** | 液晶规格 | | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 |
| 显示尺寸 | | 50英寸 |
| 显示面积 | | 1095.84\*615.79mm |
| 分 辨 率 | | 1920\*1080 |
| 可视角度 | | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
| 亮 度 | | ≥350cd/m2 |
| 背光类型 | | ELED |
| 响应时间 | | 16.7M（8-bit） |
| 工作频率 | | 60HZ |
| 像素排列 | | RGB垂直条装 |
| **触控参数** | 触控方案 | | 电容G+G |
| 驱动方式 | | HID免驱 |
| 触控点数 | | 10点触摸 |
| 触控介质 | | 手指或电容触摸笔 |
| 触控精度 | | ≦2mm |
| 触控次数 | | 理论上无限触控次数 |
| 响应时间 | | <8ms |
| 触控校准 | | 软件 |
| 触控界面 | | 钢化玻璃 |
| **系统方案** | CPU | | RK3288 |
| 运行内存 | | 2G |
| 存储内存 | | 16G |
| 系统版本 | | Android 6.0 |
| 预装软件 | | 信息发布系统、支持第三方应用 |
| 网络通信 | | 以太网、Wifi 可选3G/4G |
| 系统接口 | | DC\*1 USB\*2 HDMI\*1 MIC\*1 TF卡槽\*1 RJ45\*1 |
| 定时开关 | | 支持自定义开关机 |
| 鼠标键盘 | | 支持有线/无线鼠标键盘 |
| 以上系统配置可更换其他更高配置以及版本，或换成Windows系统 | | |
| **机身参数** | 边框材质 | | 铝合金氧化拉丝型材 |
| 边框颜色 | | 黑色、银色可选 |
| 机身颜色 | | 黑色 |
| 钢化玻璃 | | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 |
| 机身尺寸 | | 1136.4\*658.7\*69mm （含挂架） |
| 挂孔尺寸 | | 400\*400mm |
| 包装尺寸 | | 1200\*730\*125mm |
| 包装材质 | | 重力中性纸箱 |
| 净重/毛重 | | 22KG/24KG |
| **工作环境** | 使用场景 | | 室内 |
| 输入电压 | | AC110-220V |
| 工作功率 | | ≦70W |
| 待机功率 | | ≦1W |
| 使用环境 | | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
| 存储环境 | | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
| **随机配件** | | 整机\*1台 挂架\*1个 电源线\*1根 WIFI棒\*1根 保修卡合格证\*1份 | |